Pielikums

līgumam Nr.RPP-17-\_\_-lī

“Par vīriešu ādas kurpju iegādi”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma priekšmets – Vīriešu ādas kurpes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums** | **Tehniskās prasības** |
| 1. | **Modelis** | Kurpes – apavu veids, kam raksturīga cieta zole ar papēdi, un neapsedz pēdu augstāk par potīti. Vīriešu kurpes, klasiskas, ar „CE” darba aizsardzības marķējumu. |
| 2. | **Materiāls** | Gluda dabīgā virsāda, nav pieļaujama apavu izgatavošana no šķeltņādas. |
| 3. | **Pielietojamās ādas biezums** | Ādas biezums no 1.6 mm. |
| 4. | **Izstrādājuma krāsa** | Virsāda un zole melnā krāsā, ar atbilstošu krāsojuma dziļumu, kas nodrošina krāsas noturību. Uz izstrādājuma virsmas materiāla, uz zoles un zoles ārējās malas nedrīkst būt citas krāsas uzraksti vai dekoratīvi elementi. |
| 5. | **Odere** | Odere izgatavota no dabīgās ādas melnā, noturīga pret krāsojumu un izdilumu (piemēram, papēža un pleznstūra daļas berzes vietās).  |
| 6. | **Apavu purngals un****stingrā papēža kape** | Apavu purngals noapaļots, ar iestrādātu stingro apakšpurnu, kas izgatavots no dabīgās ādas vai sintētiska materiāla, biezums 1,0 mm. Papēža stingrās kapes noturīgas pa visu perimetru, izņemot augšējo daļu, 18mm attālumā no malas un spārnos, 19 mm attālumā no galiem, labi pielīmētas pie virsas un oderējuma un izgatavotas no dabīgās ādas vai ekvivalenta sintētiska materiāla, kas nodrošina kapes nemainīgu formas noturību. Materiāla biezums 1,2 mm. |
| 7. | **Papēžu augstums** | Papēža augstums aizmugures centrā – 27 mm kopā ar zoli un pasitni, ja tas ir maināms. |
| 8. | **Zole** | Zoles biezums ar dekoratīvo rants malu – 12 mm.Zole ar plānu pretslīdoša efekta reljefu, pa perimetru apskauj šaura dekoratīva rants mala. Zoles reljefs aizsargā to pret dubļu un netīrumu uzkrāšanos. Zole ar papēdi vai monolīta, izgatavota no gumijas vai ekvivalenta sintētiska materiāla ar paaugstinātu gaitas virsmas nodiluma izturību. Zolei jābūt mitruma izturīgai un ar noturīgu krāsojumu. Zoles nodiluma izturība mazāka par 120mm3. Zole pie virsmas tiek piestiprināta/pielīmēta ar līmi, kas nodrošina kvalitatīvu saķeri ar virsas dabīgās ādas materiālu. |
| 9. | **Pamatsaistzole** | Pamatsaistzole sastāv no 2 daļām – dabīgās ādas 2 mm un iestrādāta metāla (tērauda) supinatora. |
| 10. | **Saistzole** | Saistzole izgatavota no dabīgās ādas materiāla 1,3 mm un pielīmēta pie pamatsaistzoles, kas atbilst pēc formas pamatsaistzolei melnā krāsā, (nav pieļaujama apavu izgatavošana no šķeltņādas). |
| 11. | **Palīgstiprinājumi** | Pēdas palīgstiprinājumi – sintētiskā materiāla neslīdošas auklas/kurpju šņores (garums – atbilstošs). Aizdares saitējums ar sintētisko šķiedru cilindriskā pinuma auklu caur 4 pāriem metāliskām actiņām. Actiņas diametrs 4 mm. |
| 12. | **Diegi** | Apavu virsmas detaļas tiek sašūtas ar sintētiskiem diegiem, nodrošinošiem izturību. |
| 13. | **Izmēru skala** | Izmēru skala no 39. līdz 48.izmēram (EUR). |
| 14. | **Marķējums uz apaviem** | Uz apaviem jābūt izmēra zīmei, ražotāja izcelsmei. Apaviem jābūt marķētiem atbilstoši MK noteikumiem Nr.273 „Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība”. |
| 15. | **Iesaiņojums** | Katram apavu pārim ir jābūt iepakotam atsevišķā kārbā, uz kura norādīts piegādātājs, ražotājs, izmērs. Kārbā jābūt ievietotiem apavu lietošanas un kopšanas noteikumiem latviešu valodā. |

|  |
| --- |
| **Citi nosacījumi:** |
| 1. | **Garantijas termiņš** | Garantijas termiņš 24 mēneši |
| 2. | **Nekvalitatīvas preces apmaiņas termiņš** | 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas dienas jāapmaina nekvalitatīvie apavi pret jauniem. |
| 3. | Izmēru neatbilstības gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, veikt apavu nomaiņu pret atbilstoša izmēra apaviem  (līdz 20% no kopējā pasūtījuma apmēra) |
| 4. | **Piegādes termiņš** | Apavu maksimālais piegādes termiņš - 30 (trīsdesmit) dienu laikā visam iepirkuma daļas apjomam no abu līguma pušu parakstīšanas dienas. |
| 5. | **1 (viena) apavu pāra cena EUR bez PVN****(vērtēšanas kritērijs).** |  43,05 EUR bez PVN |

**Tehniskajā specifikācijā norādītais attēls sniedz tikai informatīvu nozīmi.**

