7.pielikums

 atklāta konkursa nolikumam

 „Par formas tērpa elementu iegādi”

Nr.RPP 2017/6

**Tehniskā specifikācija–finanšu piedāvājums Daļai Nr.6**

**Iepirkuma priekšmets: gaismu atstarojošu vestu iegāde.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vestes elements** | **Atstarojošai vestei izvirzītās prasības** |
| 1. | Piegriezums | Taisna silueta. Vestes piegriezums padara to piemērotu dažādiem izmēriem. |
| 2. | Audums | FOREMAN vai ekvivalentas tehnoloģijas audums ar ūdens atgrūdošu virsmu. Blīvums – 240 g/m²±5g/m². Krāsa - spilgti dzeltena GEF 001. |
| 3. | Pamatizmēri | Priekšdaļas garums no pleca šuves (mēra no kakles) - 57,0 cm ±0,5cm. Mugurdaļas garums no pleca šuves 58,0 cm ±0,5cm (mēra no kakles) , no kakla izgriezuma 6-7 (skatīt zīmējumu) - 47,0 cm ±0,5cm, mēra vidusdaļā.Platums priekšpusē krūšu augstumā AB (skatīt zīmējumu) – 68,0сm±0,5cm , platums priekšpusē apakšā CD (skatīt zīmējumu) – 68,0см±0,5cm .Platums mugurpusē krūšu augstumā A1B1 (skatīt zīmējumu) — 32,0сm ±0,5cm, Platums mugurpusē apakšā C1D1 (skatīt zīmējumu)– 31,5 сm ±0,5cm.Malas garums sānu BD (skatīt zīmējumu) - 26,0 cm ±0,5cm.Platums kakla no pleca vīles 1-2 (skatīt zīmējumu) - 24,0 cm ±0,5cm.Kakla izgriezuma dziļums muguras daļā - 12,5 cm ±0,5cm.Izgriezums priekšpusē no 3 – 5 (skatīt zīmējumu) - 22,0 cm ±0,5cm. |
| 4. | Aizdare | Vestes aizdare ar traktora tipa 9.0mm rāvējslēdzēju melnā krāsā – 37,0 cm ±0,5cm, kas darbojās abos virzienos.  |
| 5. | Priekšdaļas kabatas | * 5.1. Uz labās priekšdaļas apakšā pie apakšējās malas - kabata "portfelis" ar kopgrieztu klapīti. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm). Kabatas platums – 25,0 сm±0,5cm, augstums– 16,0 сm±0,5cm. Klapīte – 25,0 сm х 15,0 сm±0,5cm. Klapītes stūri slīpleņķī - 45º - 3,0 сm±0,1cm . Klapīte aizver kabatu ar līplentes palīdzību. Horizontāla līplenta – 18,0 x 5,0 cm±0,5cm - piešūta uz klapītes (cietā daļa) un uz kabatas 2 vertikālas līplentas – 8,0 x 5,0 cm ±0,5cm (mīkstā daļa) - 4,0cm±0,5cm no kabatas vertikālās malas . Zem līplentes, lai būtu labāka kabatas atvēršana – korsāžas lenta – 100% propilēns, platums 2,0cm±0,1 cm, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta gatavā veidā – platums – 2,0 cm, garums – 4,5 cm±0,5cm. Uz klapītes priekšpusē – gaismas atstarojošā lente – 18,0 х 5,0 cm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplenti - 18,0 х 5,0 cm±0,5cm. Pa horizontāli, attālumā 3,5 cm ± 0,1 cm no augšējās malas – 4.0±0,5 cm plata gumija kabatas platumā, lai tā varētu saglabāt kabatas formu.

Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares. Kabata ir piešūta un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.* 5.2. Uz kreisās priekšdaļas apakšā pie apakšējās malas kabata ”portfelis”. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 4 ieloču palīdzību, ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm (2 ieloces kabatas augšmalā, 2 – apakšmalā). Kabatas platums – 18,0±0,5cm, augstums – 17,0 cm±0,5cm. Kabata piešūta visapkārt ar dubultšuvi 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm, kabata noslēdzas ar rāvējslēdzēju attālumā 4,0 ±0,5cm no augšējās kabatas malas. Rāvējslēdzējs - 9mm, garums - 20,0 cm±0,5cm. Zem rāvējslēdzēja 2,0 cm attālumā gaismas atstarojošā lenta - 15,0 х 5,0 cm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplenti - 15,0 х 5,0 см ±0,5cm.

Kabata piešūta 6,0 ±0,5cm no aizdares.* 5.3. Uz kreisās priekšdaļas apakšā, attālumā 2,0 cm no ”portfeļa” virzienā uz sānu – kabata „portfelis” - 3,0 х 3,0 х 10,0 cm±0,5cm. Kabata piešūta ar 0,02cm± 0,01cm šuvi. Klapīte 3,5 х 12,0 см ±0,5cm - piešūta 2,0cm ± 0,5cm no kabatas augšējās malas. Klapīte aizveras ar līplenti - 3,0 х 5,0 cm±0,5cm. Zem līplentas, lai būtu labāka kabatas atvēršana – korsāžas lenta – 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta, gatavā veidā – platums 2,0 cm, garums – 2,5 cm±0,5cm.
* 5.4. Uz labās priekšdaļas attālumā 5,0 cm±0,5cm no apakšējās kabatas klapītes augšējās malas – kabata „portfelis” ar kopēji grieztu klapīti. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm). Kabatas platums – 16.0 cm±0,5cm, augstums 8,0 cm±0,5cm. Klapītes izmēri – 16.0 сm х 6,0 cm±0,5cm.

 Klapītes stūri slīpleņķī ir 45º - 3,0 cm±0,1cm . Klapīte aizver kabatu ar līplentes palīdzību. Līplenta - 7,0 x 2,0 сm±0,5cm - horizontāli piešūta uz klapītes(cietā daļa) un uz kabatas (mīkstā daļa). Zem līplentas, lai būtu labāka kabatas atvēršana – korsāžas lenta -100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta, gatavā veidā – platums 2,0 cm, garums – 4.0±0,5cm. No priekšpuses uz klapītes vidusdaļā - līplenta - 7,0 х 2,0 сm±0,1cm, identifikācijas zīmes piestiprināšanai.Kabata ir piešūta un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.Kabata piešūta 2,5 ±0,5cm no aizdares.* 5.5. Uz kreisās priekšdaļas attālumā 1.0 cm±0,5cm virs zemāk stāvošās kabatas – kabata portfelis” ar kopēji grieztu klapīti. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm). Kabatas platums – 15,0 cm±0,5cm, augstums – 11,0 cm±0,5cm. Klapītes izmēri – 15,5 сm х 11,0 сm±0,5cm. Klapītes stūri slīpleņķī ir 45º - 3,0 сm±0,1cm. Klapīte aizver kabatu ar līplentes palīdzību. Līplenta - 10,0 x 5.0 сm±0,5cm - horizontāli piešūta uz klapītes(cieta daļa) un uz kabatas (mīkstā daļa). Uz klapītes no priekšpuses – gaismu atstarojošs uzraksts ''RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA'' (burtu krāsa – balta gaismas atstarojoša) ir izšūts uz melna auduma gabala - 10,0 х 5,5 сm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplenti – 9,5 х 5,0 сm±0,1cm. Uzraksta garums – 8,0cm. Burtu augstums: RĪGAS -1,3 cm PAŠVALDĪBAS – 1,0cm, POLICIJA – 1,3cm.

Kabata ir piešūta un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.Kabata piešūta 1.0 ±0,5cm no aizdares.* 5.6. Uz labās priekšdaļas - 2,0 cm un 4,0 cm±0,5cm virs klapītes zem zemāk stāvošās krūšu kabatas ir ieslīpi piešūta līplenta ar kopējo platību – 10,0 х 12,0 сm±0,5cm, pie kuras piestiprinās kabata „portfelis” ar kopēji grieztu klapīti (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm)), priekš radiostacijas – platums 10,0 cm±0,5cm, augstums 15,0 cm±0,5cm. Klapīte ir nošķeltas formas ( priekš antenas – izgriezums uz klapītes) platums – 6,5 cm±0,5cm, augstums 16,0 cm±0,5cm. Klapītes stūri slīpleņķī 45º - 2,0 сm±0,1cm. Klapīte aizver kabatu ar līplentas palīdzību. Līplenta – 8,0 х 5,0 сm±0,5cm piešūta uz klapītes(cieta daļa) un uz kabatu(mīksta daļa). Zem līplentas, lai būtu labāka kabatas atvēršana ir korsāžas lenta- 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta, gatavā veidā – platums 2,0 cm±0,1cm, garums – 3,5 cm±0,5cm. Priekšpusē uz klapītes gaismas atstarojošā lente - 8,0 х 5,0 сm±0,1cm, kura piestiprinās ar līplentu - 8,0 х 5,0 сm±0,1cm. Virs kabatas, kabatas vidusdaļā uz korsāžas lentas ir plastmasas sprādze, lai varētu pilnībā noņemt kabatu. Korsāžas lenta, kura ir pārlocīta uz pusēm, gatavā veidā ( līdz sprādzei) - platums - 2,0cm±0,1cm, garums – 3,0 cm±0,5cm. Horizontāli gar kabatas augšdaļu– 3,5 cm±0,5cm plata gumija kabatas platumā, lai varētu saglabāt kabatas formu.

Kabata un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.* 5.7. Uz kreisās priekšdaļas - 2,0 cm±0,5cm un 4,0 cm±0,5cm virs zemāk stāvošās krūšu kabatas klapītes ir ieslīpi piešūta līplenta ar kopējo platību – 10,0 х 12,0 сm±0,5cm, pie kuras piestiprinās kabata „portfelis” ar kopēji grieztu klapīti. Kabatas platums - 10,0 cm±0,5cm, augstums 12,0 cm±0,5cm. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm). Klapītes platums 10,0 cm±0,5cm, augstums – 12,0 cm±0,5cm. Klapītes stūri slīpleņķī 45º - 2,0 сm±0,1cm. Klapīte aizver kabatu ar līplentas palīdzību. Līplenta – 8,0 х 5,0 сm±0,5cm piešūta uz klapītes(cietā daļa) un uz kabatas(mīkstā daļa). Zem līplentas, lai būtu labāka kabatas atvēršana ir korsāžas lenta - 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta, gatavā veidā – platums 2,0 cm±0,1cm, garums – 3,5 cm±0,5cm. Priekšpusē uz klapītes – gaismas atstarojošā lente -8,0 х 5,0 cm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplentu - 8,0 х 5,0 cm±0,5cm. Virs kabatas vidusdaļā uz korsāžas lentas ir plastmasas sprādze, lai varētu pilnībā noņemt kabatu. Lente, kura ir pārlocīta uz pusēm, gatavā veidā - platums - 2,0cm±0,1cm, garums – 3,0 cm±0,1cm. Kabatai pie virsējās malas, iekšpusē pa vidu, 2.0cm no augšējās kabatas malas piešūta 9.8±0.2cm gara un 2.0cm plata ripsa lente. Lentes gals piestrādāts pie kabatas ar dubultnošuvi, uz otra lentes gala uzšūta 4.0±0.2cm gara un 2.0 plata līplentes cietā daļa.

Kabata un klapīte ir nošūta ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. |
| 6. | Regulējamais izmērs pēc auguma | Priekšpusē, attālumā 5,0 cm±0,5cm no plecu vīles vidusdaļā ir piešūti savilkņi , lai varētu regulēt izmēru. Platums – 7,0 cm±0,5cm, garums – 14,0 cm±0,5cm. Savilkņa beigās – līplenta (cietā daļa ) - 7,0 х7,0 сm±0,5cm. Savilkņi ir nošūti ar dubultnošuvi — 0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm. |
| 7. | Mugurpuse | 1. Mugurpusē attālumā 5,5 cm±0,1cm no plecu šuves, ieslīpi ir piešūta līplenta ( mīkstā daļa ) – platums – 7,0 cm±0,5cm, garums 26,0 cm±0,5cm , lai varētu regulēt izmēru pēc auguma un lai varētu pielikt uzrakstus.
2. Līplentas apakšmalas līmenī (iepriekš minētais punkts ) – horizontāla līplenta - 2,0 х 23,0 сm±0,5cm.
3. Attālumā 6,0 ±0,5cm no kakla šuves - horizontāla līplenta - 2,0 х 10,0 сm±0,5cm.
4. Attālumā 12,0cm±0,5cm no kakla šuves – horizontāla līplenta - 2,0 х 10,0 сm±0,5cm.
5. Attālumā 18, 0 cm±0,5cm no apakšas – horizontāla gaismas atstarojošā svītra - 2,0 х 26,0 сm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplentas palīdzību.
6. Attālumā 6,0 cm±0,5cm no apakšas – horizontāla gaismas atstarojošā svītra - – 5,0 х 26,0 сm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplentas palīdzību.
 |
| 8. | Uzraksts | Uzraksts - «RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA» ir izšūts uz melna auduma gabala (analoģiski ir līdzīgs pamataudumam) – 28,0 cm X 15,0 cm±0,5cm.Burtu izmēri (bez garumzīmēm) –RĪGAS – 4,5 cm±0,1cm (uzraksta garums – 14,0±0,5cm, burta elementa platums – 0,8cm), PAŠVALDĪBAS – 3,0 cm±0,1cm(uzraksta garums – 24,5±0,5cm, burta elementa platums -0,6cm ), POLICIJA – 4,5 cm±0,1cm(uzraksta garums -17,0±0,5cm, burta elementa platums- 0,8cm). Burtu krāsa – balta gaismas atstarojoša. Uzraksts piestiprinās pie mugurpuses ar divām horizontālām līplentām (cietā daļa ) – 5,0 х 27,5 сm±0,5cm. |
| 9. | Regulējamais izmērs pēc platuma |  Sānu malas priekšdaļā tiek piešūtas 3 elastīgas gumijas lentas ar augstu mehānisko izturību 2,0cm±0.5cm x5,0cm±0,5cm (uz pusēm pārlocīta) ar plastmasas sprādzēm. Pretī pa mugurdaļu – 3 korsāžas lentas - 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, 2,0 х 35,0 см±0,5cm- platuma regulēšanai ar sprādzēm. |
| 10. | Apakšējie stiprinājumi | Vestes stiprinājumam pie jostas , piešūtas dubultā 6 korsāžas lentas - 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta - 2,0 х 11,0 сm±0,5cm, uz katras – līplenta - 2,0 х 9,0 сm±0,5cm. Pa 2 lentām uz katru priekšdaļu un 2 uz mugurdaļas. Priekšdaļas lentas piešūtas no rāvējslēdza 1.5cm attālumā. |
| 11. | Malu apstrāde vestei | Visas vestes malas – apakšējās , sānu, roku, kakla, priekšdaļas centra – apstrādājamas ar ripsa apdares lentēm, gatavā veidā ar platumu 1,0cm±0,1cm. Ripsa lente: 100% poliesters, platums 2,0 cm, biezums 1,0 mm. |
| 12. | Prasības šuvēm | Vīlēm jābūt kvalitatīvi apstrādātām, nošūtām gludi, bez krokām un savilkumiem. |
| 13. | Pagarinātas vestes | Aptuveni 50 (piecdesmit) vestes no pasūtījuma apjoma nepieciešamas pagarinātas. Pagarināta tiek vestes apakšējā mala par 10cm. Papildus izmaksas tiek iekļautas gaismu atstarojošas vestes cenā (Tehniskās specifikācijas–finanšu piedāvājuma 17.punkts). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Citas prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 14. | Trūkumu novēršanas termiņš | **5 (piecu) darba dienu** laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas  |
| 15. | Garantijas termiņš |  Ne mazāk kā **12 (divpadsmit) mēneši** no pavadzīmes parakstīšanas brīža**.** |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_mēneši |
| 16. | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā **60 (sešdesmit) dienu laikā** no pasūtījuma saņemšanas dienas.   |
| 17. | **1 (vienas) gaismu atstarojošas vestes cena EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs)** |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR  |

Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)