*3.pielikums*

 *Iepirkuma instrukcijai*

 *„Par apavu iegādi”*

*Nr.RPP 2016/2*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma daļai Nr.2**

**(Ziemas zābaku iegāde)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums** | **Tehniskās prasības****45.izmēra apaviem** |
| 1. | Modelis | Mitrumizturīgi, siltināti ziemas zābaki **vienāda dizaina** gan sievietēm, gan vīriešiem. |
| 2. | Materiāls | Virsma: speciāli apstrādāta mitrumizturīga virsāda 75%-85% no laukuma, pārējais virsmas materiāls augstas izturības neilons.Zābaku iekšpusē speciāla mitrumizturīga iekšējā membrāna. Siltināti ar Thinsulate 400 vai ekvivalents. | Virsmas materiāls:virsāda \_\_\_\_%,neilons\_\_\_\_% |
| 3. | Izstrādājuma krāsa | Melnā krāsā. Virsāda ar atbilstošu krāsojuma dziļumu, kas nodrošina krāsas noturību valkāšanas procesā. Visu uzrakstu krāsa, kas atrodas uz izstrādājuma virsmas materiāla un uz zoles ārējas malas, nedrīkst atšķirties no izstrādājuma krāsas. |
| 4. | Odere | Speciāls audums ar mitrumuzsūcošām īpašībām. |
| 5. | Aizdare | 45. izmēra zābaka stulma augstums no papēža augšdaļas līdz izgriezumam aizmugures daļā 13-14.5 cm, sānu vidusdaļā 21-22 cm. Aizdares saitējums ar sintētisko šķiedru cilindriskā pinuma aukliņu 175-185 cm garu caur 8-9 pāriem metāliskās furnitūras caurumiņiem – actiņām un attālums starp actiņu vidusdaļu 2-2,5 cm. Metāla actiņas iekšpuse 4 – 5 mm Ø.Zābaka aizdarei locījuma vietā (pretī kājas potītes locītavai) iekšpusē papildus elastīga cilpa auklas fiksēšanai. |
| 6. | Zole | Zoles nodilumizturība mazāka par 120 mm3.Zoles stiprinājuma metode – līmēta. Papildus izturībai, zoles apmale tiek piešūta virsas purngala un kapes daļā. Paaugstināta zoles apmale purngalā un kapes daļā, lai palielinātu virsas purngala daļas un kapes daļas aizsardzību pie sadursmes ar šķēršļiem. Zole sastāv no diviem līmeņiem – ārpusē ir augsta pretnodiluma karbongumija, otrais līmenis no EVA ( etilēna vinila acetāta kopolimēra sveķi)vai ekvivalents, kas nodrošina zolei amortizāciju un vieglumu.Zolē - starp papēdi un pēdu iestrādāts papildus materiāls- kas pilda funkcijas pēdas velves stiprināšanai.Zoles pirmajā līmenī reljefs, kas padara zābaku stabilu un novērš slīdēšanu visos virzienos. Reljefa dziļums ne mazāk kā 0,5 cm. Purngala un papēža daļā ( šķērsām pēdai) iestrādātas papildus pretslīdēšanas rievas – horizontāli. | Zoles nodilumizturība \_\_\_\_\_mm3Zoles pirmā līmeņa reljefa dziļums\_\_\_cm. |
| 7. | Iekšzole |  Izņemama, mazgājama, antibakteriāla, ortopēdiska, perforēta, trīsdimensiju, 3-4 slāņu t.i. - pakāpeniski ieņem katra individuālo pēdas formu. |
| 8. | Virsas augšdaļa | Zābaku virsas iekšpusē, speciāla mitrumizturīga membrāna. Antibakteriālais pārklājums zābaka iekšienē, smaku un baktēriju vairošanās novēršanai.Virsmas konstrukcijā (korpusā) - potītes fiksators veidots no kompozītmateriāla.Zābaka aizmugurē stulma augšējā daļa pazemināta no 5-6,5 cm, lai atvieglotu pēdas daļas un potītes kustību, lai novērstu spiedienu un berzi uz potītes un liela daļu.Zābaks siltināts ar Thinsulate 400 vai ekvivalentu.Zābaka virsdaļā iestrādāts neilona materiāls, gaisa apmaiņai. Zābaka papēža daļas stiprināšanai un zoles stabilitātei izmantoti tikai kompozītmateriālu sakausējumi (ne metāla). Zābaka papēža daļa paaugstināta, izturīga pret skrāpējumiem, lai aizsargātu pret nobrāzumiem, ērtākai zābaka novilkšanai un papēža daļas formas saglabāšanai.Zābaka mēlīte piešūta pie stulma, kas veido kabatu, lai ūdens neiekļūtu zābakā.Ciets zābaka purngals - stiprinātas formas, saglabā formu nemainīgu visā valkāšanas laikā. |
| 9. | Zābaka svars | 45. izmēra zābaka svars ne vairāk ka 0,685 kg. | 45. izmēra zābaka svars \_\_\_\_kg. |
| 10. | Izmēru skala | Jābūt pieejamiem izmēriem no 35. līdz 50.  |
| 11. | Papildus zīmes (etiķetes) | Ražotāja firmas zīme un izmēru zīme uz zābakiem, zābakiem jābūt marķētiem atbilstoši MK 03.08.99 noteikumiem Nr.273 „Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība”. |
| 12. | Iesaiņojums | Katram izstrādājumam, kartona kastīte, uz kuras norādīts piegādātājs un ražotājs, izmērs. Kastītē jābūt ievietotiem zābaku kopšanas un lietošanas noteikumiem latviešu valodā. |
| 13. | Atbilstība standartam | Zābaku piegādātājs garantē zābaku atbilstību LVS EN ISO 20344:2012 standartam vai ekvivalentam (latviešu valodā). |

**Citas prasības**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garantijas termiņš | Ne mazāk kā 24 mēneši | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mēneši |
| **Nekvalitatīvas preces apmaiņas termiņš** (vērtēšanas kritērijs). | No 3 (trīs) līdz 7 (septiņām) darba dienām no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas dienas jāapmaina nekvalitatīvie zābaki pret jauniem. | \_\_\_\_ dienas |
| **Piegādes termiņš** (vērtēšanas kritērijs). | Zābaku maksimālais piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas ir ne ilgāks par 45 (četrdesmit piecām) dienām. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_dienas |
| **1 (viena) apavu pāra cena EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs).** |  \_\_\_\_\_EUR bez PVN |

Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minētās prasības:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)