*2.pielikums*

*Tirgus izpētes dokumentam*

*“Par elektropreču iegādi”*

*(Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 15)*

**Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums**

1. **Brīvi stāvoša mikroviļņu krāsns ar konvekciju**

****

*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija:** | **Prasības:** |
| Krāsa: | Melna vai nerūsējoša tērauda |
| Gatavošanas režīms: | Mikroviļņi, grilēšana, konvekcija |
| Jauda mikroviļņu: | Ne mazāk kā 900 W |
| Jaudas līmeņi: | Vismaz 6 līmeņi |
| Tilpums: | Vismaz 28 l |
| Papildus: | Gatavošanas beigu signāls, aizsardzība pret pārkaršanu, ar gaismu, keramikas emaljas pārklājums |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Brīvi stāvoša mikroviļņu krāsns**

****

*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija:** | **Prasības:** |
| Krāsa: | Melna vai nerūsējoša tērauda |
| Durvju atvēršanas mehānisms: | Rokturis |
| Gatavošanas režīms: | Mikroviļņi |
| Jauda: | Ne zemāk kā 800 W |
| Jaudas līmeņi: | Vismaz 6 līmeņi |
| Tilpums: | Ne mazāk kā 20 l |
| Papildus: | Gatavošanas beigu signāls, aizsardzība pret pārkaršanu, ar gaismu |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Elektriskā ūdens vārāmā kanna (Philips vai ekvivalenta)**

****

*Attēlam informatīva nozīme*

* Nerūsējošā tērauda pamatnē noslēgts sildelements;
* Automātiski izslēdzas, kad ūdens ir uzvārījies, tējkanna tiek noņemta no pamatnes vai tajā nav pietiekami daudz ūdens;
* Aizsardzība pret pārkaršanu, ja ieslēgts bez ūdens;
* Automātiska atslēgšanās, ja sasniegta vārīšanās temperatūra;
* Ergonomisks rokturis;
* Centrāls 360º savienojums;
* Tilpums vismaz 1.7 l;
* Jauda vismaz 2000W;
* Korpuss no nerūsējoša tērauda savienojumā ar plastmasu;
* Ar iebūvētu siltuma saglabāšanas režīmu

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Piedāvājums:** |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Elektriskā ūdens vārāmā kanna (nerūsējoša tērauda)**

****

*Attēlam informatīva nozīme*

* Nerūsējošā tērauda pamatnē noslēgts sildelements;
* Aizsardzība pret pārkaršanu, ja ieslēgts bez ūdens;
* Automātiska atslēgšanās, ja noņemts no pamatnes;
* Automātiska atslēgšanās, ja sasniegta vārīšanās temperatūra;
* Elektriskās ūdens vārāmās kannas vākam jāatveras vismaz 90° leņķī;
* Ergonomisks rokturis;
* Centrāls 360º savienojums;
* Tilpums vismaz 1.7 l;
* Jauda vismaz 2100W;
* Metāla (nerūsējoša tērauda) korpuss

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Piedāvājums:** |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **LED galda lampa**

****

*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | **Prasības:** |
| Tips: | Brīvi stāvoša;Ar LED apgaismojumu |
| Spuldzes jauda: | 10W |
| Gaismas plūsma: | 480 lm |
| Krāsa: | Balta |
| Papildus informācija: | Regulējama augstumā/leņķī pret galdu;Regulējams gaismas siltums;Regulējams gaismas spožums; |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Ledusskapis**

****

*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija:** | **Prasības:** |
| Ledusskapja krāsa: | Nerūsējošā tērauda |
| Ledusskapja vadība: | Elektroniska vai mehāniska |
| Enerģijas patēriņš, kWh/365 d.: | 220 ± 20 |
| Durvju atvēršanas virziena maiņa: | Jā |
| Leduskapja veids: | Saldētava augšā |
| Ledusskapja tilpums, l: | 165 ± 5 |
| Saldētavas tilpums, l: | 40 ± 3 |
| Ledusskapja atkausēšana: | Automātiska |
| Izmēri (AxPxDz), cm: | 143,4x55x54,7 ±2 |
| Ledusskapja tips: | Brīvi stāvošs; divkameru ledusskapis ar saldētavu  |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Ledusskapis**



*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | **Prasības:** |
| Tips: | Vienkameras ledusskapis ar saldētavu |
| Izvietošana: | Brīvi stāvošs |
| Saldētava: | Iekšā |
| Izmēri (AxPxDz), cm: | 84.5x55.3x57.5 ±3 |
| Enerģijas patēriņš gadā: | Ne vairāk kā 180kwh/ gadā |
| Kopējais tilpums: | 120 – 122 l |
| Ledusskapja tilpums: | 105 – 107 l |
| Saldētavas tilpums: | 13 – 17 l |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Galda ventilators**

****

*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | **Prasības:** |
| Produkta veids: | Galda ventilators |
| Diametrs: | 30cm |
| Jauda: | Vismaz 30W |
| Krāsa: | Balta, pelēka |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Grīdas ventilators**

****

*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | **Prasības:** |
| Produkta veids: | Grīdas ventilators |
| Diametrs: | 40cm |
| Jauda: | Vismaz 40W |
| Krāsa: | Balta, pelēka, melna |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Veļas žāvētājs**

****

*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | **Prasības:** |
| Ietilpība: | Vismaz 8kg |
| Žāvēšanas veids: | Kondensācijas |
| Elektroenerģijas patēriņa klase: | Ne zemāk par A++ |
| Žāvēšanas efektivitātes klase: | Ne zemāk B |
| Izmēri (PxDzxA): | 60x60x80 ±5cm |
| Displejs: | LCD |
| Programmu skaits: | Vismaz 10 |
| Žāvēšanas programmas: | pretburzīšanās funkcija, jaukti audumi, kokvilnas žāvēšana, zīds, sporta apģērbi, sintetikas žāvēšana, vilnas žāvēšana, gultas veļa, viegla gludināšana, āra drēbes |
| Funkcijas: | iespēja pieslēgt kanalizācijai, filtra tīrīšanas indikators, žāvēšanas pakāpes indikācija, mazgāšanas tvertne rotējas abās pusēs, atliktais starts |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Veļas mašīna**



*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | **Prasības:** |
| Ietilpība: | Vismaz 8kg |
| Energoefektivitātes klase: | Ne zemāka par B |
| Centrifūgas energoefektivitātes klase: | Ne zemāka par B |
| Centrifūgas apgriezieni: | Ne mazāk par 1200 |
| Aizsardzība pret ūdens noplūdi: | Jā |
| Izmēri (PxAxDz): | 60x85x55±5cm |
| Vadība: | Elektroniska/ mehāniska/sensoru |
| Programmu skaits: | Vismaz 20 |
| Iekraušanas veids: | Frontālais (no priekšas) |
| Sildelementa tips:  | Ni-chrome   |

1. **Elektriskais lapu sūcējs-pūtējs**



*Attēlam informatīva nozīme*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | **Prasības:** |
| Savākšanas maisa tilpums: | 45-50 l |
| Maksimālais gaisa ātrums: | 285km/h |
| Dzinēja tips: | Elektriskais |
| Nominālā jauda: | Ne mazāk kā 2300W |
| Papildus: | Ar auduma savācējmaisuKomplektā pūšanas uzgalis |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Sienas pulkstenis**



*Attēlam informatīva nozīme*

Klasisks, bez krāsainām aplikācijām un attēliem;

Ciparnīca: analogā ar attēlotiem cipariem;

Apaļas formas ar diametru ne mazāku kā 22cm;

Sudraba/baltā/melnā krāsā;

Enerģijas avots: baterija

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Piedāvājums:** |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

1. **Elektriskais sildītājs**



*Attēlam informatīva nozīme*

* Sildītājs paredzēts platībai ne mazākai par 15m²;
* jauda min 1.5kW;
* baltā vai gaiši pelēkā krāsā;
* ar vairākiem jaudas līmeņiem;
* sildošo sekciju skaits vismaz 7

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Piedāvājums:** |
| Ražotājs: |  |
| **Cena par 1 gab. EUR bez PVN:** |  |

Pretendents nodrošina:

1. iespēju iegādāties citas pretendenta sortimentā esošas preces. Šo preču cena nedrīkst būt augstāka kā vidējā šīs preces tirgus vērtība;
2. garantiju ne mazāk kā 24 mēneši no preču pavadzīmes parakstīšanas brīža;
3. preču piegādi 5 darba dienu laikā no pasūtījuma pieteikuma saņemšanas dienas.

Pretendents apliecina, ka:

1. cenā iekļauti visi ar preču piegādi saistītie izdevumi, t.sk., administratīvās izmaksas, transporta izdevumi, pudeļu, ūdens sadales iekārtu un taras statīvu noma, visa veida sakaru u.c. izmaksas, lai nodrošinātu līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Papildus izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas.
2. cenā ietverti arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.

Norēķinu kārtība – 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža.

Uzņēmuma nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pārstāvis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_