*2. pielikums
Tirgus izpētei Nr. 12
“Par interaktīvā ekrāna ar OPS iegādi”*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Interaktīvā ekrāna ar OPS iegāde, piegāde un uzstādīšana Vizlas ielā 1, Rīgā”**

Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda interaktīvais ekrāns ar komplektācijā iekļautu OPS datora moduli, kuru tehniskie parametri nav sliktāki par zemāk minētajiem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prece, parametri** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
|  | **Ekrāns** | *\*Pretendents norāda ražotāju, modeli, interneta adresi ( ja tāda ir) kur ir pieejama informācija par piedāvāto preci* |
|  | Ekrāna diagonāles izmērs (collas) | 85 |  |
|  | Malu attiecība | 16:9 |  |
|  | Spilgtums | 350 cd/m2 |  |
|  | Skata leņķis [°] | 178 |  |
|  | Reakcijas ātrums [ms] | 8 (vai labāks) |  |
|  | Uzstādīšanas veids | horizontāli |  |
|  | Standarta izšķirtspēja | 3840 x 2160@60Hz |  |
|  | Kontrasta attiecība | 4000:1 |  |
|  | Aizsardzība | Antibakteriāls un triecienizturīgs pārklājums |  |
|  | **Interaktivitāte** |  |
|  | Skārienu tehnoloģija | ir |  |
|  | Vairāk skārienu iespējas | 20 |  |
|  | **Savienojumi** |  |
|  | OPS | 1 |  |
|  | Video | 2xHDMI, 1xDP |  |
|  | Kontrole | RS232c caur stereo ligzdu |  |
|  | LAN | RJ45, WiFi 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  | USB | 2x USB 2.0(A), 1xUSB 3.0(A), 1xUSB Type-C |  |
|  | **Datora modulis** |  |
|  | CPU | 2,8Ghz (Passmark 11550) |  |
|  | CPU kodolu skaits | 6 |  |
|  | RAM | 8 GB |  |
|  | LAN | 10/100/1000M |  |
|  | SDD | 256 GB |  |
|  | Wi-Fi | ir |  |
|  | USB 2.0 | 1 |  |
|  | USB 3.0 | 1 |  |
|  | Displayport | 1 |  |
|  | HDMI out | 1 |  |
|  | Audio | 1 |  |
|  | Operētājsistēma | Windows 10 Pro vai Enterprise |  |
|  | **Android modulis** |  |
|  | Iebūvētā atmiņa | 30 GB |  |
|  | RAM | 3GB |  |
|  | **Tehniskie parametri** |  |
|  | Iebūvētie skaļruņi | ir |  |
|  | Digitāls rakstāmrīks | ir |  |
|  | Spriegums AC | 100~240V/60HZ/50HZ |  |
|  | Darba vides temperatūra [°C] | 0-40 |  |
|  | Darba vides gaisa mitrums [%] | 10-80 |  |
|  | VESA Stiprinājums [mm] | ir |  |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pozīcija** | **Skaits** | **Cena, EUR bez PVN** |
|  | Interaktīvais ekrāns | 1 |  |
|  | Iekārtu piegāde un montāža uz sienas, sākotnējā apmācība | 1 |  |
| 3. | Summa kopā EUR bez PVN |  |