1. *2.pielikums Tirgus izpētei Nr.2*
2. *“Par divu jaunu termokameru piegādi”*
3. **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

### “Par divu jaunu termokameru piegādi”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p/k | **Termokameras tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
|  | Nosaukums termokamerai, kas paredzēta zvejniecības un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei | \_\_\_\_ *(marka/modelis)* |
|  | Mikro bolometra displeja (detektora kodola) izšķirtspēja, ne mazāk kā 640x480 (pikseļi) | \_\_\_\_\_*( pikseļi )* |
|  | Termālās jūtības *NETD* (*Noise equivalent temperature* *difference*) lielums, ne mazāk kā <25 (mk) | \_\_\_\_\_*( mk )* |
|  | Pikseļu izmērs (spektrālā jūtība), ne mazāk kā 8 (qm) | \_\_\_\_\_*( qm )* |
|  | Ekrāna izšķirtspēja, ne mazāk kā 1024x768 (pikseļi) | \_\_\_\_\_*( pikseļi )* |
|  | Novērošanas attālums ne mazāks kā 1200 m | \_\_\_\_\_*( maksimālais novērošanas attālums metros)* |
|  | Foto/video izšķirtspēja, ne mazāk kā 1024x768 (pikseļi) | \_\_\_\_\_*( pikseļi )* |
|  | Attēlu formāts (vismaz .jpg) | \_\_\_\_\_*( formāts )* |
|  | Video formāts (vismaz .mp4) | \_\_\_\_\_*(formāts )* |
|  | Darbības temperatūras robežas (0C) | \_\_\_\_\_*(℃ )* |
|  | Ārējās strāvas padeve (uzlādes iespēja) (V) | \_\_\_\_\_*( V )* |
|  | Svars (kg) | \_\_\_\_\_*(kg )* |
|  | Hermētiskuma aizsardzības līmenis (saskaņā ar standartu IEC 60529) (IP) | \_\_\_\_\_*( IP )* |
|  | Tiešraides iespēja (attēliem) – izmantojot WiFi (standarta 802.11 b/g/n). |
|  | Ar siltuma attēlveidošanas kameru iespēja redzēt - miglā, tumsā, sniegā vai lietū. |
|  | Termokameras piestiprināšanas iespēja (iebūvēta vītne). |
|  | Baterijas (akumulatora) tips – litija jonu (Li-ion), kas nodrošina darbības laiku vismaz 4 h (pie temperatūras 20 0C). | \_\_\_\_\_ *( h )* |
|  | Komplektācijā – lietotāja rokasgrāmata, akumulatora lādētājs, soma. |
|  | Garantija – vismaz 2 (gadi). | \_\_\_\_\_ **gadi** |
|  | Piegādes termiņš un kārtība – pretendentam jāpiegādā prece pasūtītāja atrašanās vietā Pāvu ielā 16, Rīgā, ne vēlāk, kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. |  |
| **\_\_\_\_\_\_dienas** |
| **Finanšu piedāvājums** |
|  | **Vienas jaunas termokameras cena EUR bez PVN** | **EUR** \_\_\_\_\_ |

Nodrošinu visas izvirzītas prasības: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)