*2. pielikums Tirgus izpētei Nr. 2  
“Informatīvo ekrānu un datortehnikas piegāde”*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA–FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Informatīvo ekrānu un datortehnikas piegāde”**

Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda divi 50 collu informatīvie ekrāni, divi ekrāni ar mazizmēra datoriem, kā arī 75 collu informatīvais ekrāns un tā statīvs, Informatīvajiem ekrāniem jābūt savienojamiem ar “Magicinfo” digitālās informācijas displeju programmatūru. Ekrānu, datoru un statīva tehniskie parametri nevar būt sliktāki par zemāk minētajiem.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prece, parametri** | **Pasūtītāja prasības** | | | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1 | **Informatīvais ekrāns Nr. 1** | | | | *\*Pretendents norāda ražotāju, modeli, interneta adresi ( ja tāda ir) kur ir pieejama informācija par piedāvāto preci* |
| 1.1 | Ekrāna diagonāles izmērs (collas) | Tieši 50 | | |  |
| 1.2 | Malu attiecība | 16:9 | | |  |
| 1.3 | Skata leņķis [°] | 178 | | |  |
| 1.4 | Reakcijas ātrums [ms] | 8 (vai labāks) | | |  |
| 1.5 | Uzstādīšanas veids | Horizontāli | | |  |
| 1.6 | Standarta izšķirtspēja | 3840 x 2160@60Hz | | |  |
| 1.7 | Kontrasta attiecība | Vismaz 4000:1 | | |  |
| 2 | **Savienojumi** | | | | | |
| 2.1 | Video | 3xHDMI, 1xDP | | |  |
| 2.2 | LAN | RJ45 | | |  |
| 2.3 | USB | Vismaz 2x USB 2.0(A), | | |  |
| 3 | **Tehniskie parametri** | | | | | |
| 3.1 | Iebūvētie skaļruņi | ir | | |  |
| 3.2 | Spriegums AC | 100~240V/60HZ/50HZ | | |  |
| 3.3 | Darba vides temperatūra [°C] | 0-40 | | |  |
| 3.4 | Darba vides gaisa mitrums [%] | 10-80 | | |  |
| 3.5 | VESA Stiprinājums [mm] | ir | | |  |
| 4 | **Informatīvais ekrāns Nr. 2** | | | | *\*Pretendents norāda ražotāju, modeli, interneta adresi ( ja tāda ir) kur ir pieejama informācija par piedāvāto preci* |
| 4.1 | Ekrāna diagonāles izmērs (collas) | Tieši 75 | | |  |
| 4.2 | Malu attiecība | 16:9 | | |  |
| 4.3 | Skata leņķis [°] | 178 | | |  |
| 4.4 | Reakcijas ātrums [ms] | 8 (vai labāks) | | |  |
| 4.5 | Uzstādīšanas veids | Horizontāli | | |  |
| 4.6 | Standarta izšķirtspēja | 3840 x 2160@60Hz | | |  |
| 4.7 | Kontrasta attiecība | Vismaz 4000:1 | | |  |
| 5 | **Savienojumi** | | | | | |
| 5.1 | Video | 2xHDMI, 1xDP | | |  |
| 5.2 | LAN | RJ45 | | |  |
| 5.3 | USB | Vismaz 2x USB 2.0(A), | | |  |
| 6 | **Tehniskie parametri** | | | | | |
| 6.1 | Iebūvētie skaļruņi | ir | | |  |
| 6.2 | Spriegums AC | 100~240V/50HZ/60HZ | | |  |
| 6.3 | Darba vides temperatūra [°C] | 0-40 | | |  |
| 6.4 | Darba vides gaisa mitrums [%] | 10-80 | | |  |
| 6.5 | VESA Stiprinājums [mm] | ir | | |  |
| 7 | **Ekrāna statīvs** | | | |  |
| 7.1 | Statīva augstums | 1.8 m - 2.2 m | | |  |
| 7.2 | Statīva svars | Līdz 25 kg | | |  |
| 7.3 | Svarnesība | Vismaz līdz 30 kg | | |  |
| 7.4 | VESA Stiprinājums [mm] | ir | | |  |
| 7.5 | Ritentiņi pārvietošanai | ir | | |  |
| 8 | **Ekrāns Nr. 1** | | | *\*Pretendents norāda ražotāju, modeli, interneta adresi ( ja tāda ir) kur ir pieejama informācija par piedāvāto preci* | | |
| 8.1 | Ekrāna diagonāles izmērs (collas) | | Tieši 43 |  | | |
| 8.2 | Ekrāns veids | | Matēts |  | | |
| 8.3 | Attēla kvalitātes indekss | | Vismaz 3100 |  | | |
| 8.4 | Kontrasts | | Dual LED |  | | |
| 8.5 | Malu attiecība | | 16:9 |  | | |
| 8.6 | Uzstādīšanas veids | | Horizontāli |  | | |
| 8.7 | Standarta izšķirtspēja | | 3840 x 2160@50Hz |  | | |
| 9 | **Savienojumi** | | | | | |
| 9.1 | Video | | 2xHDMI |  | | |
| 9.2 | LAN | | RJ45 |  | | |
| 9.3 | USB | | 2x USB 2.0(A), |  | | |
| 9.4 | Bluetooth | | 5.2 |  | | |
| 10 | **Tehniskie parametri** | | | | | |
| 10.1 | Iebūvētie skaļruņi | | ir |  | | |
| 10.2 | Spriegums AC | | 100~240V/50HZ/60HZ |  | | |
| 10.3 | Darba vides temperatūra [°C] | | 0-40 |  | | |
| 10.4 | Darba vides gaisa mitrums [%] | | 10-80 |  | | |
| 10.5 | VESA Stiprinājums [mm] | | ir |  | | |
| 10.6 | Sienas stiprinājums | | Nodrošina ekrāna atrašanos ne tālāk kā 10 mm no sienas. |  | | |
| 11 | **Ekrāns Nr. 2** | | | *\*Pretendents norāda ražotāju, modeli, interneta adresi ( ja tāda ir) kur ir pieejama informācija par piedāvāto preci* | | |
| 11.1 | Ekrāna diagonāles izmērs (collas) | | Tieši 55 |  | | |
| 11.2 | Ekrāns veids | | Matēts |  | | |
| 11.3 | Attēla kvalitātes indekss | | Vismaz 3500 |  | | |
| 11.4 | Malu attiecība | | 16:9 |  | | |
| 11.5 | Uzstādīšanas veids | | Horizontāli |  | | |
| 11.6 | Standarta izšķirtspēja | | 3840 x 2160@100Hz |  | | |
| 12 | **Savienojumi** | | | | | |
| 12.1 | Video | | 4xHDMI |  | | |
| 12.2 | LAN | | RJ45 |  | | |
| 12.3 | USB | | 2x USB 2.0(A), |  | | |
| 12.4 | Bluetooth | | 5.2 |  | | |
| 13 | **Tehniskie parametri** | | | | | |
| 13.1 | Iebūvētie skaļruņi | | ir |  | | |
| 13.2 | Spriegums AC | | 100~240V/50HZ/60HZ |  | | |
| 13.3 | Darba vides temperatūra [°C] | | 0-40 |  | | |
| 13.4 | Darba vides gaisa mitrums [%] | | 10-80 |  | | |
| 13.5 | VESA Stiprinājums [mm] | | ir |  | | |
| 13.6 | Sienas stiprinājums | | Nodrošina ekrāna atrašanos ne tālāk kā 10 mm no sienas. |  | | |
| 14 | **Dators** | | | | *\*Pretendents norāda ražotāju, modeli, interneta adresi ( ja tāda ir) kur ir pieejama informācija par piedāvāto preci* |
| 14.1 | Procesors | | Intel Core i5 vai i7 paaudzes procesors (11. paaudze) |  | | |
| 14.2 | Operatīvā atmiņa | | 16 GB DDR4, 3200 MHz |  | | |
| 14.3 | Cietā diska tips un ietilpība | | 256GB vai 512GB PCIe NVMe SSD. ar iespēju paplašināšanai vai pievienot papildu HDD/SSD. |  | | |
| 14.4 | Video karte | | Intel UHD Graphics 770 vai Intel Iris Xe |  | | |
| 14.5 | Operētājsistēma | | Windows 10 Pro vai Windows 11 Pro |  | | |
| 14.6 | Savienojamība | | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 vai jaunāks |  | | |
| 14.7 | Porti un pieslēgvietas | | Vismaz 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 3.1 Gen 2, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x RJ-45, kombinētā audio pieslēgvieta |  | | |
| 14.8 | Korpusa tips, izmēri | | Tiny form factor, ne lielāks par 200 x 200 x 40 mm |  | | |
| 14.9 | Montāžas saskarnes saderība  (VESA standarts) | | Līdz 100x100 |  | | |
| 14.10 | Papildu funkcijas | | TPM 2.0 drošības mikroshēma |  | | |
| 15 | **Vispārēji** | | | | | |
| 15.1 | Piegādes laiks | | 30 dienas |  | | |
| 15.2 | Garantija | | 24 mēneši |  | | |

Preces nedrīkst būt iepriekš lietotas; Garantijas laikā iespējamie bojājumi jānovērš 30 dienu laikā pēc problēmas pieteikšanas. Ja defektu nav iespējams novērst, tad preces jāmaina pret jaunām, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīgas bojātajām.

50 collu informatīvie ekrāni jāuzstāda Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, un Pāvu ielā 16, Rīgā.

Datori, 43 collu un 55 collu monitors jāuzstāda Valērijas Seiles ielā 12A, Rīgā.

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pozīcija** | **Cena par vienu vienību EUR bez PVN** |
|  | Informatīvais ekrāns Nr. 1 |  |
|  | Informatīvais ekrāns Nr. 2 |  |
|  | Ekrāna statīvs |  |
|  | Ekrāns Nr. 1 |  |
|  | Ekrāns Nr. 2 |  |
|  | Dators |  |
|  | Iekārtas piegāde un montāža uz sienas |  |
| **Summa kopā EUR bez PVN:** | |  |