*14.* *pielikums Tirgus izpētei Nr.4*

*“Par glābšanas darbiem paredzēto tērpu un inventāra iegādi”*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Hidrotērps (garais) slapjā tipa** (plānotais apjoms 1 gab.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p/k | Prasības | Pretendenta piedāvājums  (modelis, kods vai svars) | |
| 1. | Hidrotērps - garais slapjā tipa |  | |
| 2. | Neoprēna materiāls, biezums 3 mm | | |
| 3. | Viendaļīgs, garā tipa, bez zābaciņiem, bez neoprēna materiāla kapuces | | |
| 4. | Elastīgs rāvējslēdzējs uz muguras, kas atļauj neierobežotas kustības pleciem, mugurai un kaklam. Rāvējslēdzēju aizvelk ciet virzienā uz augšu, bet  atvelk vaļā - uz leju | | |
| 5. | Apkakle, kas pasargātu kaklu no žņaugšanas sajūtas | | |
| 6. | Hidrotērpa kāju un roku galos iestrādāts manšetes, kas aizsargā un aiztur strauja ūdens ietecēšanu tērpa iekšpusē | | |
| 7. | Uz ceļgaliem priekšpusē hidrotērpam pastiprināti gumijas aizsargi, lai nodrošinātu papildus tērpa izturību un samazinātu nodilumu | | |
| 8. | Izmērs UNISEX skalā: XXXL | | |
| 9. | Garantija, ne mazāk kā 12 mēneši | | |
| 10. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | |  |

Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītas prasības:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)