*2. pielikums Tirgus izpētei Nr.4*

*“Par glābšanas darbiem paredzēto tērpu un inventāra iegādi”*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Glābšanas vestes (drošības veste)** (plānotais apjoms 4 gab.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Prasības | Pretendenta piedāvājums (modelis, kods vai svars) |
| 1. | 50 N (ņūtonu) pozitīva peldspēja, ērta, neierobežo kustības, vienmērīgs putu izvietojums glābšanas vestē  |  |
| 2. | 70-90 kg celtspēja |
| 3. | Ar atbilstošu ISO 393 vai EN ISO 12402 marķējumu, CE sertificēta |
| 4. | Atstarojoši elementi, 4 virspusējas kabatas, signāla svilpe un rāvējslēdzējs |
| 5. | Regulējamas divas jostas vestes katrā sānā vēdera apvidū |
| 6. | Ķermeņa kameras stiprinājuma vieta pleca daļā – *velcro* tipa līplenta |
| 7. | Iekšpusē viena iekškabata |
| 8. | Integrētas siksnas starp kājām papildus drošībai |
| 9. | Izmēri UNISEX skalā L, XL, XXL |
| 10. | Garantija, ne mazāk kā 12 mēneši  |
| 11. | Vienas vienības cena bez PVN EUR |  |

Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītas prasības:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)